采购需求

注：标有“\*”的参数为实质性参数，必须满足并提供支持材料，否则其投标无效。

\*1、提供投标产品宣传彩页（若没有彩页则提供产品照片及性能介绍）。

2、尺寸可略有偏离，但必须满足临床使用需求（若所投规格与招标文件不一致，由评标小组评定所投规格是否能够满足临床需求）。

\*3、材质要求：

（1）产品采用304优质医用不锈钢材料，有良好的耐腐蚀性能，表面光滑无毛刺。

（2）耐腐蚀性能应达到YY/T0149-2006中规定：b级标准

4、供货期：7个日历天内。

5、质保期≥1年（提供承诺函）。

6、投标单位承诺定期上门免费维护（每6个月），定期提供器械保养（润滑油）物品。

\*7、投标人及所投产品应具有医疗器械生产经营的相关资质。

8、提供二级及以上医院类似业绩清单及证明材料（合同复印件、验收单、发票均可）。

采购需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数和规格型号** | **数量** | **单位** | **单项控制价** | **合计金额** | **备注** |
| 1 | 不锈钢治疗盘 | 300\*200\*50mm | 8 | 台 | 80 | 640 |  |
| 2 | 不锈钢弯盘 | 205\*130\*25mm浅型 | 8 | 个 | 30 | 240 |  |
| 3 | 304不锈钢治疗车 | 双抽带桶加厚 | 8 | 台 | 2000 | 16000 |  |
| 4 | 移动式紫外线消毒车 | 双管，手动定时 | 10 | 台 | 1000 | 10000 |  |